##############################################################


atmega328.name=ACEduino w/ ATmega328



atmega328.upload.protocol=arduino

atmega328.upload.maximum_size=30720

atmega328.upload.speed=57600



atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF

atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA

atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05

atmega328.bootloader.path=atmega

atmega328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328.hex

atmega328.bootloader.unlock_bits=0x3F

atmega328.bootloader.lock_bits=0x0F



atmega328.build.mcu=atmega328p
atmega328.build.f_cpu=16000000L

atmega328.build.core=arduino
atmega328.build.variant=standard


##############################################################


##############################################################

mega2.name=ACEduino Mega 2560

mega2.upload.protocol=arduino
mega2.upload.maximum_size=258048
mega2.upload.speed=57600



mega2.bootloader.low_fuses=0xFF
mega2.bootloader.high_fuses=0xD8
mega2.bootloader.extended_fuses=0xFD
mega2.bootloader.path=atmega
mega2.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_mega2560.hex
mega2.bootloader.unlock_bits=0x3F
mega2.bootloader.lock_bits=0x0F

mega2.build.mcu=atmega2560
mega2.build.f_cpu=16000000L
mega2.build.core=arduino 
mega2.build.variant=mega


##############################################################